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Целью выполнения данной работы является освоение работы с общероссийским классификатором ЕСКД, выделение существенных признаков объектов классификации и приобретение навыков их идентификации путем присвоения обозначения изделиям и конструкторским документам в соответствии с ГОСТ 2.201.


Задание

Задание 3.1 
Для объекта «Устройства логического управления с линейно-рассосредоточенными параметрам», приведенного в таблице 3.1 методических указаний, присвоить код классификационной характеристики, используя Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93 (Классификатор ЕСКД).
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Задание 3.2 
Проанализировать и расписать структуру присвоенного кода классификационной характеристики с указанием выявленных признаков (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид).
Задание 3.3 
В соответствии с ГОСТ 2.201, сформировать и расписать структуру полного обозначения для изделия, отразив источники нахождения соответствующих кодов.
Задание 3.4 
Ответить в письменном виде на следующие вопросы. 
Является ли ОК нормативным документом? 
Для чего нужны ОК (привести примеры и отразить общие сведения по известным классификаторам)? 
Какой орган допускает ОК к использованию на территории РФ? 
Как взаимосвязаны ОК ЕСКД и ГОСТ 2.201? 
Какую информацию заключают в себе части обозначения изделия, разделенные точками в соответствии со структурой обозначения изделия, приведенной в ГОСТ 2.201? 
Где следует искать присваиваемое числовое/буквенное обозначение соответствующей части, входящей в обозначение изделия?
Задание 2.5 
Результаты выполнения заданий поместить в отчет и сделать выводы о проделанной работе. 




Теоретическая часть

Общероссийский классификатор — это нормативный документ в области стандартизации, который распределяет технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и др.) и является обязательным для применения в государственных информационных системах.
Классификатор ЕСКД (ОК 012-93) — Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов, предназначенный для обеспечения единой системы классификации и кодирования изделий основного и вспомогательного производства и их конструкторских документов. Структура классификатора имеет иерархическую систему с 6 уровнями: класс, подкласс, группа, подгруппа и вид.
ГОСТ 2.201 «ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов» — стандарт, устанавливающий единую обезличенную систему обозначения изделий и их конструкторских документов. Обозначение, согласно стандарту, должно иметь следующую структуру:
АБВГ.012345.678, где:
АБВГ – четырехзначный буквенный код организации-разработчика, присваиваемый в установленном порядке.
012345 – шестизначный цифровой код классификационной характеристики, присваиваемый изделию по классификатору ЕСКД.
678 – трехзначный порядковый регистрационный номер, присваиваемый разработчиком.
Взаимосвязь ОК ЕСКД и ГОСТ 2.201: Классификатор ЕСКД предоставляет обязательную составную часть (классификационную характеристику) для формирования полного обозначения изделия, структура которого определяется стандартом ГОСТ 2.201.

Практическая часть

Задание 3.1 
Наименование разрабатываемого объекта: Устройства логического управления с линейно-рассосредоточенными параметрам.
Код классификационной характеристики: 455213
Задание 3.2 

Таблица 3.1 – Структура кода классификационной характеристики
	Код
	Уровень классификации
	Наименование группировки

	42 0000
	Класс
	Устройства и системы контроля и регулирования параметров технологических процессов, средства телемеханики, охранной и пожарной сигнализации

	42 5000
	Подкласс
	Устройства и блоки логические и запоминающие, вычислительные и управляющие

	42 5200
	Группа
	Устройства логические

	42 5210
	Подгруппа
	Устройства логические дискретного действия

	42 5213
	Вид
	Устройства логические с линейно-рассосредоточенными параметрами



Задание 3.3 
Таблица 3.2 – Структура полного обозначения изделия
	Часть обозначения
	Значение
	Источник присвоения

	1
	2
	3

	ФЮРА
	Код организации-разработчика
	Присваивается централизованно организации (предприятию)


Продолжение таблицы
	1
	2
	3

	425213
	Код классификационной характеристики
	Определяется по классификатору ОК 012-93 (Классификатор ЕСКД)

	001
	Порядковый регистрационный номер
	Присваивается организацией-разработчиком последовательно для каждого нового изделия в пределах одного классификационного кода



Задание 3.4
1. Является ли ОК нормативным документом?
Да, Общероссийский классификатор является нормативным документом по стандартизации, его применение обязательно в установленных законодательством случаях.
2. Для чего нужны ОК?
Классификаторы необходимы для систематизации и унификации информации, обеспечения ее автоматизированной обработки, сопоставимости данных в различных информационных системах, а также для однозначной идентификации объектов (например, видов экономической деятельности, продукции, услуг).
3. Какой орган допускает ОК к использованию на территории РФ?
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
4. Как взаимосвязаны ОК ЕСКД и ГОСТ 2.201?
Они неразрывно связаны: ОК ЕСКД предоставляет шестизначный классификационный код объекта, а ГОСТ 2.201 устанавливает правило, как этот код, вместе с кодом разработчика и порядковым номером, сформировать в единое полное обозначение изделия.
5. Где следует искать присваиваемое числовое/буквенное обозначение каждой части?
Код организации-разработчика: получается организацией при регистрации.
Классификационная характеристика: находится в классификаторе ОК 012-93 (ЕСКД) путем анализа признаков изделия.
Порядковый номер: присваивается в отделе технической документации организации-разработчика.
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В ходе выполнения лабораторной работы были освоены принципы работы с Общероссийским классификатором изделий и конструкторских документов ОК 012-93 (Классификатор ЕСКД) и стандартом ГОСТ 2.201.
Для изделия «Устройства логического управления с линейно-рассосредоточенными параметрам» (вариант №7) была проведена процедура классификации. На основе его функциональных признаков был присвоен код классификационной характеристики 42 5213.
Таким образом, цели лабораторной работы были достигнуты: получены практические навыки классификации и идентификации изделий, а также закреплены знания о роли и взаимосвязи ключевых стандартов в системе конструкторской документации.
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